Informe tx\_byte

Se puede observar en las siguientes imagenes de olas el comportamiento del programa tx\_byte. Este programa se encarga de recibir 8 bits(1 byte) y enviar el byte entero. Junto a este informe tenemos tanto la unidad de procesamiento como la unidad de control. Con estas unidades se define el comportamiento de nuestro programa y mediante el programa model slim los hemos transformado a lenguage vhdl y con ello hemos simulado el funcionamiento. El resultado se puede observar en las siguentes imagenes(waves):

